**Příloha č. 1 - Technické parametry předmětu plnění**

*(Šedé buňky u technických parametrů vyplní uchazeč/dodavatel, vyplněná příloha č. 1 bude nedílnou součástí nabídky)*

|  |  |
| --- | --- |
| Název zakázky | Stroje na potisk a krácení kabeláže s příslušenstvím |
| Druh zakázky | Dodávka |

|  |  |
| --- | --- |
| Název dodavatele |  |
| Adresa: |  |
| IČ |  |

Uchazeč vyplní níže uvedené tabulky:

**Tiskový a značící systém včetně stolu – tiskárna inkoustová**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název/typ nabízeného systému včetně stolu** |  |

**Tabulka č. 1 Požadované vlastnosti tiskového a značícího systému/stroje**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technické parametry tiskového a značícího systému/stroje** | **Požadované vlastnosti** | **Nabídka splňuje požadované vlastnosti**  **ANO/NE** | | | **Uveďte konkrétní hodnotu či popis vlastnosti u nabízeného stroje včetně příslušenství** |
| Typ tisku | Inkoust, černý potisk, možnost výběru barvy tisku | | |  |  |
| Vzdálenost tiskové hlavy | volitelná | | |  |  |
| Rychlost tisku | Min. 1200 znaků/s | | |  |  |
| Software | Plná komunikace se stříhacím strojem a případně s jeho nadřazeným softwarem | | |  |  |
| Ovládání stroje | Ovládání stroje softwaru v češtině a nadřazený software v češtině | | |  |  |
| Zapojení do sítě | ANO | | |  |  |
| Diagnostika chyb | ANO | | |  |  |
| Požadované příslušenství | Stůl – musí odpovídat potřebám nabízeného stroje z hlediska bezpečnosti využití a manipulaci | | |  |  |
| Systém inkoustu | lahve bez nutnosti stlačeného vzduchu, s možností individuálního určení inkoustu podle materiálů a oblasti nasazení, s možností pigmentových inkoustů | | |  |  |
| Tvorba textu | Automatická funkce času a data, průběžné číslování, čárový kód, loga aj. | | |  |  |
| Jazyk návodu k obsluze a programování stroje | Český jazyk | |  | |  |

**Nabízený stroj musí splnit veškeré požadované vlastnosti uvedené v tabulce č. 1.,** v případě, že tyto požadované vlastnosti nesplní, nebude jeho nabídka dále hodnocena.

**Stříhací a odizolovací stroj včetně stolu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název/typ nabízeného stroje včetně stolu** |  |

**Využití:** Na stříhací lince budeme primárně zpracovávat jednožilové vodiče a kabely.

**Tabulka č. 2 Požadované vlastnosti stříhacího a odizolovacího stroje**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technické parametry tiskového a značícího systému/stroje** | **Požadované vlastnosti** | **Nabídka splňuje požadované vlastnosti**  **ANO/NE** | | | **Uveďte konkrétní hodnotu či popis vlastnosti u nabízeného stroje včetně příslušenství** |
| Průřez | min./max. : 0,5 mm2/16 mm2 | | |  |  |
| Délka odizolování | min./max.: 5 mm/12 mm | | |  |  |
| Maximální průměr kabelu | 12,5 mm | | |  |  |
| Software | SW pro plnou komunikaci s nabízenou tiskárnou | | |  |  |
| Posun materiálu (kabelu, vodiče) | Pomocí pásu | | |  |  |
| Požadované příslušenství | Stůl – musí odpovídat potřebám nabízeného stroje z hlediska bezpečnosti využití a manipulaci | | |  |  |
| Seřízení stroje | Rychlé a jednoduché seřízení stroje pokud možno bez použití nářadí | | |  |  |
| Možnosti připojení | možnost připojení dvou tiskáren s možností ovládání a výběru SW na stříhacím stroji | |  | |  |
| Jazyk návodu k obsluze a programování stroje | Český jazyk | |  | |  |

**Nabízený stroj musí splnit veškeré požadované vlastnosti uvedené v tabulce č. 2.**, v případě, že tyto požadované vlastnosti nesplní, nebude jeho nabídka dále hodnocena.

**Propojení stříhacího stroje s tiskovým a značícím systémem - inkoustovou tiskárnou**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název/typ nabízeného propojení** |  |

**Požadované vlastnosti:** Propojovací sada musí zajistit bezproblémovou komunikaci mezi nabízeným stříhacím strojem, tiskovým a značícím systémem.

**Tabulka č. 3 Požadované vlastnosti propojení**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technické parametry** | **Požadované vlastnosti** | **Nabídka splňuje požadované vlastnosti**  **ANO/NE** | **Uveďte konkrétní hodnotu či popis vlastnosti (Sl. 4)** |
| Kompatibilita | Bezproblémová komunikace mezi nabízeným stříhacím strojem, tiskovým a značícím systémem |  |  |
| Jazyk návodu k obsluze a programování | Český jazyk |  |  |

**Nabízené propojení musí splnit veškeré požadované vlastnosti uvedené v tabulce č. 3**., v případě, že tyto požadované vlastnosti nesplní, nebude jeho nabídka dále hodnocena.

**Ostatní požadované vlastnosti, jejichž nesplnění bude mít za následek vyřazení nabídky z dalšího hodnocení.**

Příslušný software musí zajistit plynulou komunikaci mezi jednotlivými nabízenými stroji.

Požadujeme:

- grafické znázornění krácení a odizolování kabelů,

- vizuální rozvržení potisku,

- jednoduché, samostatné programování, které zvládne obsluha strojů přímo na místě.

**Součástí dodávky musí být zapojení, funkční propojení a školení obsluhy. Zprovoznění softwaru je podmínkou.**

**Požadujeme návody v českém jazyce.**

**Požadujeme do budoucna možnost funkčního propojení nabízeného zařízení s navíjecím zařízením, které bude plně synchronní se stříhacím strojem. Typ navíjecího zařízení dosud není vybrán.**

**Dodavatel je povinen se k jednotlivým požadovaným vlastnostem konkrétně vyjádřit v níže uvedené tabulce.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ostatní požadované vlastnosti** | **Nabídka splňuje požadované vlastnosti**  **ANO/NE** |
| Příslušný software zajišťuje plynulou komunikaci mezi jednotlivými nabízenými stroji |  |
| Grafické znázornění krácení a odizolování kabelů |  |
| Vizuální rozvržení potisku |  |
| Jednoduché, samostatné programování, které zvládne obsluha zařízení přímo na místě |  |
| Součástí dodávky je zapojení, funkční propojení zařízení a školení obsluhy |  |
| Zprovoznění softwaru je součástí dodávky |  |
| Možnost funkčního propojení nabízeného zařízení s navíjecím zařízením, které bude plně synchronní se stříhacím strojem |  |
| Součástí dodávky jsou návody v českém jazyce |  |

Datum

Razítko, podpis